Kosztorys ofertowy: „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Świętnik poprzez wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz postawienie drewnianej altany”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | Dostawa i montaż pozycja nr 2 według PZT (biegacz) | Szt. | 1 |  |  |
| 2 | Dostawa i montaż pozycja nr 3 według PZT (orbitrek) | Szt. | 1 |  |  |
| 3 | Dostawa i montaż pozycja nr 4 według PZT (wioślarz) | Szt. | 1 |  |  |
| 4 | Dostawa i montaż pozycja nr 5 według PZT (tablica do rysowania) | Szt. | 1 |  |  |
| 5 | Dostawa i montaż pozycja nr 6 według PZT (piaskownica) | Szt. | 1 |  |  |
| 6 | Dostawa i montaż pozycja nr 7 według PZT (karuzela krzyżowa) | Szt. | 1 |  |  |
| 7 | Dostawa i montaż pozycja nr 8 według PZT (huśtawka podwójna) | Szt. | 1 |  |  |
| 8 | Dostawa i montaż pozycja nr 9 według PZT (zestaw zabawowy) | Szt. | 1 |  |  |
| 9 | Dostawa i montaż pozycja nr 10 według PZT (kosz na śmieci) | Szt. | 1 |  |  |
| 10 | Dostawa i montaż pozycja nr 11 według PZT (ławka) | Szt. | 2 |  |  |
| 11 | Dostawa i montaż pozycja nr 12 według PZT (tablica informacyjna) | Szt. | 1 |  |  |
| 12 | Dostawa i montaż pozycja nr 1 według PZT (drewniana altan) | Szt. | 1 |  |  |
| 13 | Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m na słupkach stalowych z kątownika 75x75x8 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole | m | 62 |  |  |
| 14 | Furtka stalowa z kształtowników o wym. 100x110cm wypełniona siatką ocynkowaną | Szt. | 1 |  |  |

……………………………………………………………..

Data i podpis oferenta